Autor / Author: 	Martin Dänhardt	Nr. / No.:	15-023-R
Rückfragen / Enquiries:	Martin Dänhardt	Datum / Date:	13.04.2015
Telefon / Phone:	+49(0)351 833-2580	E-Mail:	martin.daenhardt@kba.com
Sperrvermerk / Release:		Zeichen / Ref.:	BV1-P/Dä
Bilder / Photographs:	5	Seiten / Pages:	5

Die Beste in ihrer Klasse

Neue KBA Rapida 105 PRO mit besserer Ausstattung und mehr 
Automatisierung

Auf der Fachmesse Print China vom 7. bis 12. April in Guangdong kündigte  KBA Radebeul mit der Rapida 105 PRO eine neue Bogenoffsetmaschine im Mittelformat an. Die Neue positioniert sich im oberen Leistungssegment zwischen der bewährten Rapida 105 und der High-End-Baureihe Rapida 106. Gegenüber der weiterhin erhältlichen Rapida 105 hat sie mit 17.000 Bogen/h eine etwas höhere Produktionsleistung, ein im Standard auf 740 x 1.050 mm vergrößertes Bogenformat, kürzere Rüstzeiten durch mehr Automatisierung sowie ein neues, intuitives Bedienkonzept. Zudem ist sie in der Ausstattung flexibler und individueller konfigurierbar. KBA bezeichnet die auf der Rapida 106 (bis zu 20.000 Bogen/h) basierende Rapida 105 PRO als die Beste ihrer Klasse und sieht für die Neue angesichts des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses gute Chancen auf dem Weltmarkt. 

Die Anforderungen der Druckbetriebe an ihre Technik haben sich in den vergangenen Jahren weiter verändert. Überall auf der Welt sind die Lohnkosten gestiegen. Der Drucksachenmarkt wird enger, der Wettbewerb stärker. Was bisher als Standard genügte, reicht oft nicht mehr aus. Deshalb definiert KBA mit der Rapida 105 PRO den üblichen Industriestandard im Mittelformat neu.

Schnelle und automatisierte Jobwechsel
Ein wichtiges Kennzeichen der Rapida 105 PRO ist die volle Preset-Fähigkeit vom Anleger über die Druckwerke bis hin zur Auslage. Dies ist in dieser Maschinenklasse keineswegs selbstverständlich. Jobwechsel werden so einfacher und schneller. Alle Einstellwerte am Anleger und an der Auslage lassen sich auftragsbezogen abspeichern. Bei Wiederholaufträgen oder Aufträgen mit dem gleichen Bedruckstoff können die Einstellwerte für die Voreinstellung der Rapida 105 PRO genutzt werden. Dies spart Zeit und Makulatur. 

Die höhere Automatisierung zeigt sich auch an anderer Stelle: Für den Plattenwechsel stehen mit SAPC (Wechsel je Druckwerk auf Knopfdruck) und FAPC (vollautomatischer Wechsel in allen Werken in 2,8 Minuten) ausschließlich automatisierte Systeme zur Verfügung. Bei den Waschanlagen punktet die Rapida 105 PRO mit dem CleanTronic-Waschsystem für Gummitücher, Druckzylinder und Walzen. Optional sind DriveTronic SRW (Simultaneous Roller Wash), CleanTronic Multi (wechselnder Farbeinsatz), CleanTronic UV verfügbar. Mit der Funktion „Fast Clean“ erfolgt das Walzenwaschen mit höherer Geschwindigkeit. Die Waschzeit reduziert sich von 4 auf 2 Minuten. 

Die EasyClean-Farbkästen mit Antihaft-Beschichtung verkürzen die Reinigungszeiten beim Farbwechsel immens. Zudem haben die Farbkästen keine häufig zu tauschenden Verschleißteile. Der Verzicht auf Farbkastenfolien vermeidet Abweichungen bei der Nullstellung und sorgt für die exakte Wiederholbarkeit der Farbzoneneinstellungen. Beibehalten wurden die für ihre Reaktionsschnelligkeit und geringe Anlaufmakulatur bekannten Rapida-Farbwerke. Hinzu kommt das von vielen Rapida-Anwendern besonders geschätzte Auskuppeln nicht benötigter Farbwerke. Auch an der Rapida 105 PRO laufen nur die wirklich benötigten Farbwerke mit. Dies spart Energie, Waschzeiten und Waschmittel und erhöht die Lebensdauer der Farbwalzen. 

Mehr Flexibilität in der Ausstattung 
Die Rapida 105 PRO ist mit bis zu zehn Druckwerken, Bogenwendung sowie Ein- und Mehrfachlackierung verfügbar und hervorragend für individuelle Produktionsanforderungen konfigurierbar. Neben dem Akzidenzdruck hat sie viele für den Verpackungsdruck besonders interessante Features. Dazu gehört neben der möglichen Ausstattung für nahezu alle heute üblichen Lackiervarianten die bei den Verpackungsdruckern geschätzte herausragende Funktionalität der Lackwerke beim Lackplattenwechsel, bei der Registereinstellung vom Leitstand auch im Lackturm, bei der automatischen Reinigung des Lackkreislaufs oder den hydropneumatisch anstellbaren Rakelkammern. Hinzu kommt bei der Rapida 105 PRO die mögliche Ausstattung mit Nonstop-Systemen im Anleger und in der Auslage bis hin zur Integration in eine vollautomatische Stapellogistik.

Sonderpakete für Spezialanwendungen
Für spezielle Anwendungen sind Mikrowellen-, Folien- und Dünndruckpakete oder die Ausstattung für Inmould-Folien erhältlich. Von 0,04 mm bis zu 1,6 mm Stärke deckt die Rapida 105 PRO damit das gesamte Bedruckstoffspektrum ab. Die Greifersysteme müssen auch bei extremen Bedruckstoffwechseln nicht verstellt werden, ein unschätzbarer Vorteil bei der heute vom Markt geforderten Flexibilität. Weitere Sonderaggregate wie Rolle-Bogen-Einrichtung, Perforier- und Nummerierturm, Irisdruckeinrichtung oder der KBA ColdFoiler machen die Rapida 105 PRO zu einer ausgesprochen flexiblen Universalmaschine. 

Das um 20 mm auf 740 x 1.050 mm vergrößerte maximale Bogenformat kommt vor allem Verpackungs- und Etikettendruckern zugute. Mit den Sonderformaten 750 x 1.050 bzw. 780 x 1.050 mm passt in vielen Fällen eine zusätzliche Nutzenreihe auf den Bogen. Mit der Option „Kleine Messstreifen“ erhöht sich das praktisch nutzbare Druckformat nochmals. 

Neues, intuitives Bedienkonzept 
Die Rapidas sind schon immer für ihre ergonomische Bedienung bekannt. An der Rapida 105 PRO wird es für die Drucker durch ein neues, intuitives Bedienkonzept noch einfacher. Alle Maschinenfunktionen werden über einen Touchscreen mit maximal zwei Berührungen gesteuert. Eine Eingabetastatur gibt es am ErgoTronic-Leitstand der Rapida 105 PRO nicht mehr. Leicht verständliche Icons erleichtern den Bedienern die Umstellung und Einarbeitung. 

Das neue JobAccess-Programm ermöglicht eine Rüstzeiteinsparung um bis zu 50 Prozent. Neue Funktionen zum Aufbau des Farbprofils reduzieren die Anlaufmakulatur. Eine Jobliste mit Vorschaubildern und Optimierungsfunktionen für die Auftragsreihenfolge beschleunigt den Produktionswechsel zusätzlich. Daneben sind für die Rapida 105 PRO alle Mess- und Regelsysteme wie z. B. KBA QualiTronic ColorControl verfügbar. Das schnellste Regelsystem am Markt misst jeden Bogen und regelt jeden zehnten Bogen. Hier wird bereits geregelt, wenn andere Systeme noch messen. 

HR- und LED-Trocknung ebenfalls verfügbar
Neben der Makulatureinsparung durch die genannten Automatisierungsbausteine punktet die Rapida 105 PRO beim Thema Energieeffizienz mit dem VariDryBLUE-Trocknungssystem. Durch die Wiederverwendung der Umluft reduziert sich der Energiebedarf um bis zu 50 Prozent. Daneben verringert sich das Abluftvolumen. Die Energie wird genutzt und nicht einfach „verblasen“. Dies ist ein entscheidender Beitrag zur Schonung der Umwelt. Die von KBA für alle Rapida-Baureihen angebotenen energiesparenden Trocknungsverfahren HR-UV oder LED-UV sind an der Rapida 105 PRO ebenfalls einsetzbar und bieten sich vor allem für die schnelle Weiterverarbeitung im Akzidenzdruck an. Die LED-Trocknung führt zudem zu einer weit höheren Lebensdauer der Strahler, geringem Wärmeeintrag in den Bedruckstoff, Vorteilen in der Weiterverarbeitung und deutlich höherer Druckqualität auf Naturpapieren.

Offizielle Vorstellung im Juni
Bleibt die Druckleistung: Mit 17.000 Bogen/h gehört die Rapida 105 PRO zu den High-Performern und lässt viele andere Bogenoffsetmaschinen in dieser Formatklasse hinter sich. 

Im Rahmen einer internationalen Open-House-Veranstaltung vom 24. bis 26. Juni wird die Rapida 105 PRO im Werk Radebeul offiziell in Produktion präsentiert. Auf Herz und Nieren getestet und bestellbar ist die neue Mittelformat-Reihe aus Sachsen aber schon heute.

Für weitere Informationen: www.kba.com 

Foto 1:
Optisch unterscheidet sich die Rapida 105 PRO von ihren Schwestern Rapida 105 und 106 durch die Farbgebung des Anlegers, der Auslage und der Galerie sowie das durchgängige blaue Band, das die einzelnen Aggregate verbindet

Foto 2:
Der Anleger der Rapida 105 PRO ist voll presetfähig und der Saugkopf frei von Bedienelementen

Foto 3:
Auch die Auslage zeichnet sich durch weniger Bedienelemente und Presetfähigkeit aus. Ein Touchdisplay ermöglicht eine sichere und intuitive Bedienung

Foto 4:
Das neue, intuitive Bedienkonzept per Touchscreen am ErgoTronic-Leitstand entspricht dem Trend der Zeit. Tastatur? Fehlanzeige.

Foto 5: 
Die Antihaft-Beschichtung ohne verschleißanfällige Folien im Farbkasten macht den Farbwechsel schnell und einfach