Presseinformation / Press Release

Autor / Author: 	Martin Dänhardt	Nr. / No.:	17-070-R
Rückfragen / Enquiries:	Martin Dänhardt	Datum / Date:	26.10.2017
Telefon / Phone:	+49 351 833-2580	E-Mail:	martin.daenhardt@koenig-bauer.com
Sperrvermerk / Release:	-	Zeichen / Ref.:	BX/Dä
Bilder / Photographs:	3	Seiten / Pages:	2

34 Druck- und Veredelungs-Einheiten für Polen und Mexiko

Amcor Tobacco Packaging installiert zwei lange Rapida 106-Anlagen 
von KBA-Sheetfed

-	Hoch automatisiert für umfangreiche Druckveredelung
-	Zweimal Rapida 106-LTT+10+LTTL ALV3 mit je 34 m Länge
-	Lieferung im September
Seit 2012 betreibt der global agierende Verpackungshersteller Amcor in seinem Werk für Zigarettenverpackungen in Rickenbach/Schweiz sehr erfolgreich die mit 19 Druck- und Veredelungswerken bisher längste Mittelformatmaschine Rapida 106 weltweit. Kürzlich lieferte KBA-Sheetfed zwei fast genauso lange Anlagen dieser hoch automatisierten Mittelformat-Baureihe mit jeweils 17 Druck-, Lack- und Trockenwerken an Amcor Tobacco Packaging in Polen und Mexiko. 

Komplexe Produktionsanlagen 
Mit 14 Trucks bzw. 16 Containern wurden die beiden langen Maschinen im September an ihre Einsatzorte gebracht. Die Installation der ersten langen Rapida 106 im Amcor-Werk im polnischen Lodz begann schon im September.
Die beiden baugleichen Maschinen sind folgendermaßen ausgestattet:
-	Lackturm
-	Zwei Zwischentrockenwerke
-	Zehn Druckwerke
-	Doppellack-Ausstattung (zwei Lack und zwei Zwischentrockenwerke)
-	Dreifache Auslageverlängerung
Beide sind auf eine maximale Produktionsleistung 15.000 Bogen/h ausgelegt und in eine automatische Bedruckstoff-Logistik integriert. Für eine hohe Veredelungsvielfalt sind Druck- und Lackwerke für den UV-/Mischbetrieb ausgerüstet. In den Trockentürmen und in der Auslageverlängerung befinden sich IR/TL/UV-Systeme. Beide Maschinen sind für die spätere Nachrüstung eines Kaltfolienmoduls ColdFoil Infigo SF 110 vorbereitet.

Derart komplexe Anlagen benötigen für eine optimale Performance eine umfassende Automatisierung. Hier punkten die beiden Rapida 106 u.a. mit simultanem Druckplattenwechsel DriveTronic SPC (inkl. DriveTronic Plate Ident), CleanTronic Synchro für parallele Waschprozesse, QualiTronic Professional (Inline-Farbdichteregelung und Bogeninspektion) und dem PPS-System LogoTronic Professional. Emission Extraction Systeme (EES) reduzieren die Emissionen an der Bogenauslage. Beschichtete Farbkastenbleche (EasyClean) ermöglichen schnelle Farbwechsel.

Mehr Flexibilität und kürzere Durchlaufzeiten
Auch bei Zigarettenverpackungen sind höhere Flexibilität und kürzere Produktionszeiten erforderlich. Deshalb wandern immer mehr Aufträge von Tiefdruck- auf Offsetmaschinen. Amcor Tobacco Packaging investiert in besonders lange Bogenoffsetmaschinen, weil sie den kompletten Druck hochwertiger Verpackungen mit aufwendiger Veredelung in einem Durchgang ermöglichen und so den Prozess schneller und effizienter machen.

Parallel dazu erhält die 19-Werke-Rapida 106 im schweizerischen Rickenbach weitere Automatisierungsbausteine, damit sie sich auf dem gleichen technischen Stand wie die neuen Maschinen befindet.

Interessante Website: www.amcor.com

Foto 1:
Mit 19 Druck- und Veredelungswerken produziert die weltweit umfangreichste Bogenoffset-Installation seit fünf Jahren bei Amcor Tobacco Packaging in Rickenbach/Schweiz

Abb. 2:
3D-Ansicht der beiden baugleichen 17-Werke-Rapida 106 für die Amcor-Werke in Polen und Mexiko

Foto 3:
Die beiden langen Rapida 106-Anlagen für Amcor Tobacco Packaging in der Endmontage bei KBA-Sheetfed in Radebeul